

**Gebruiksaanwijzing ontstoppers**

**Evertherm**

**Preventief**: Gebruiken op plaatsen waar zich regelmatig verstopping voordoen.

* Voor en na gebruik steeds een klein beetje water ingieten.
* De eerste keer overal een goede scheut ingieten (liefst ’s avonds).
* Daarna om de 4 dagen een kleine scheut (ongeveer 55 cc.).

**Indien verstopt**: - Eerst het water verwijderen uit lavabo of wasbak.

* Om te beginnen eerst een kleine hoeveelheid ingieten om te zien hoever de verstopping zit.
* Daarna een gepaste hoeveelheid ingieten.
* In het toilet mag men meer gebruiken.
* Het is beter de bus in 2 à 3 keer leeg te gieten dan in 1 keer.

**Everurino**

**Preventief:** De eerste keer overal 1/10de van 1 liter ingieten, x-aantal dagen na elkaar.

* Daarna om de 2 weken ongeveer 100 cc. In elk urinoir gieten.

**Indien verstopt:** - Eerst het water verwijderen.

* Daarna 1/3de van de bus in de urinoir gieten.
* Indien de verstopping niet meteen open is, de handeling enkele malen herhalen.

**Everstop**

**Preventief:** In buizen van ongeveer 8 – 15 cm 1/2de tot 1 kg rustig ingieten.

* Na 30 seconden activeren met heet water.
* Bij grotere buizen de hoeveelheid verhogen.

**Indien verstopt:** - In buizen van 8 – 15 cm 1/2de tot 1 kg ineens ingieten.

* Activeren met heet water.
* Bij grotere buizen de hoeveelheid verhogen.
* De handeling herhalen tot de verstopping terug open is.

**Ever2000**

**Preventief:** Ongeveer 1 à 3 liter om de 14 dagen in de vetput gieten.

* Indien dit niet volstaat, de hoeveelheid verhogen.

**Indien zware vetaanslag:**

* Ongeveer 5 L Ever-2000 in de vetput gieten.
* Tenminste 1 uur laten inwerken
* Deze handeling herhalen tot de vetkoek verdwenen is.

**!!! Bij alles geduld uitoefenen !!!**